PLACA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL CONDUCTOR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELEMENTOS A INSPECCIONAR** | | **CRITERIO** | **ESTADO** | | **OBSERVACIONES** |
| **CONFORME** | **NO CONFORME** |
| DOCUMENTOS | LICENCIA CONDUCCIÓN | Fecha: | | |  |
| SOAT | Fecha: | | |  |
| RTM | Fecha: | | |  |
| SEGUROS | Fecha: | | |  |
| DIRECCIONALES | DELANTERAS | Función adecuada con respuesta inmediata |  |  |  |
| TRASERAS |  |  |  |
| LUCES | ALTAS | Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos |  |  |  |
| BAJAS |  |  |  |
| STOPS |  |  |  |
| REVERSA |  |  |  |
| PARQUEO |  |  |  |
| LIMPIAPARABRISAS | FRONTALES / ATRÁS | Plumilla en buen estado (limpieza y estructura) |  |  |  |
| FRENOS | PRINCIPAL | Verificar cada día al momento de comenzar la marcha |  |  |  |
| EMERGENCIA |  |  |  |
| LLANTAS | DELANTERAS | Cada día antes de comenzar la marcha, verificar su estado, profundidad del labrado y presión |  |  |  |
| TRASERAS |  |  |  |
| REPUESTO |  |  |  |
| ESPEJOS | LATERALES | Verificar estado (limpieza, sin rotura ni opacidad) ubicación acorde a necesidad |  |  |  |
| RETROVISOR |  |  |  |
| PITO | | Accionarse antes de iniciar la marcha, debe responder de forma adecuada |  |  |  |
| NIVELES DE FLUIDO | FRENOS | Verificar que los niveles de los fluidos sean los adecuados (reportar si se ven fugas) |  |  |  |
| ACEITE |  |  |  |
| REFRIGERANTE |  |  |  |
| APOYA CABEZAS | DELANTEROS | Graduar ajustes antes de empezar la marcha y según indicaciones. |  |  |  |
| TRASEROS |  |  |  |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | | Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste |  |  |  |
| ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO | CAMBIO DE ACEITE | FECHA | | |  |
| SINCRONIZADO | FECHA | | |  |
| ALINEACIÓN-BALANCEO | FECHA | | |  |
| CAMBIO DE LLANTAS | FECHA | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO DE SEGURIDAD** | | | | |
| **EQUIPOS DE CARRETERA** | **CRITERIO** | **ESTADO** | | **OBSERVACIONES** |
| **CONFORME** | **NO CONFORME** |  |
| EXTINTOR | FECHA VENCIMIENTO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAPACIDAD:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| HERRAMIENTAS | ALICATE, DESTORNILLADOR, LLAVE EXPANSIVA Y FIJAS |  |  |  |
| CRUCETA | APTA PARA EL VEHÍCULO |  |  |  |
| GATO | CAPACIDAD PARA EL VEHÍCULO |  |  |  |
| TACOS | DOS TACOS APTOS PARA BLOQUEAR EL VEHÍCULO |  |  |  |
| CHALECO | REFLECTIVO |  |  |  |
| SEÑALES | DOS SEÑALES DE CARRETERA EN FORMA DE TRIANGULO EN MATERIAL REFLECTIVO Y PROVISTAS DE SOPORTES PARA SER COLOCAS EN FORMA VERTICAL O LÁMPARAS DE SEÑAL DE LUZ AMARILLA, INTERMITENTES O DE DESTELLOS |  |  |  |
|
| BOTIQUÍN | YODOPIVIDONA, JABÓN, GASAS, CURAS, VENDA ELÁSTICA, MICROPORE, ALGODÓN, ACETAMINOFÉN, SALES, BAJALENGUA, SUERO FISIOLÓGICO, GUANTES, TIJERAS Y TERMÓMETRO ORAL |  |  |  |

1. **CUADRO CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción de los cambios** |
| 01 | 12/11/2021 | Creación del documento |
| 02 | 12/12/2022 | Ajuste en el nombre del documento. Se adiciona el apartado de “Equipos de seguridad” en la inspección diaria. |