PLACA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL CONDUCTOR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELEMENTOS A INSPECCIONAR** | **CRITERIO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| **CONFORME** | **NO CONFORME** |
| DOCUMENTOS | LICENCIA CONDUCCIÓN | Fecha: |   |
| SOAT | Fecha: |   |
| RTM | Fecha: |   |
| SEGUROS | Fecha: |   |
| DIRECCIONALES | DELANTERAS | Función adecuada con respuesta inmediata |   |   |   |
| TRASERAS |   |   |   |
| LUCES | ALTAS | Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos |   |   |   |
| BAJAS |   |   |   |
| STOPS |   |   |   |
| REVERSA |   |   |   |
| PARQUEO |   |   |   |
| LIMPIAPARABRISAS | FRONTALES / ATRÁS | Plumilla en buen estado (limpieza y estructura) |   |   |   |
| FRENOS | PRINCIPAL | Verificar cada día al momento de comenzar la marcha |   |   |   |
| EMERGENCIA |   |   |   |
| LLANTAS | DELANTERAS | Cada día antes de comenzar la marcha, verificar su estado, profundidad del labrado y presión |   |   |   |
| TRASERAS |   |   |   |
| REPUESTO |   |   |   |
| ESPEJOS | LATERALES | Verificar estado (limpieza, sin rotura ni opacidad) ubicación acorde a necesidad |   |   |   |
| RETROVISOR |   |   |   |
| PITO | Accionarse antes de iniciar la marcha, debe responder de forma adecuada |   |   |   |
| NIVELES DE FLUIDO | FRENOS | Verificar que los niveles de los fluidos sean los adecuados (reportar si se ven fugas) |   |   |   |
| ACEITE |   |   |   |
| REFRIGERANTE |   |   |   |
| APOYA CABEZAS | DELANTEROS | Graduar ajustes antes de empezar la marcha y según indicaciones. |   |   |   |
| TRASEROS |   |   |   |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste |   |   |   |
| ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO | CAMBIO DE ACEITE | FECHA |   |
| SINCRONIZADO | FECHA |   |
| ALINEACIÓN-BALANCEO | FECHA |   |
| CAMBIO DE LLANTAS | FECHA |   |

|  |
| --- |
| **EQUIPO DE SEGURIDAD** |
| **EQUIPOS DE CARRETERA** | **CRITERIO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| **CONFORME** | **NO CONFORME** |  |
| EXTINTOR | FECHA VENCIMIENTO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CAPACIDAD:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |   |   |
| HERRAMIENTAS | ALICATE, DESTORNILLADOR, LLAVE EXPANSIVA Y FIJAS |    |    |    |
| CRUCETA | APTA PARA EL VEHÍCULO |   |   |   |
| GATO | CAPACIDAD PARA EL VEHÍCULO |   |   |   |
| TACOS | DOS TACOS APTOS PARA BLOQUEAR EL VEHÍCULO |   |   |   |
| CHALECO | REFLECTIVO |   |   |   |
| SEÑALES | DOS SEÑALES DE CARRETERA EN FORMA DE TRIANGULO EN MATERIAL REFLECTIVO Y PROVISTAS DE SOPORTES PARA SER COLOCAS EN FORMA VERTICAL O LÁMPARAS DE SEÑAL DE LUZ AMARILLA, INTERMITENTES O DE DESTELLOS |   |   |   |
|
| BOTIQUÍN | YODOPIVIDONA, JABÓN, GASAS, CURAS, VENDA ELÁSTICA, MICROPORE, ALGODÓN, ACETAMINOFÉN, SALES, BAJALENGUA, SUERO FISIOLÓGICO, GUANTES, TIJERAS Y TERMÓMETRO ORAL |  |  |  |

1. **CUADRO CONTROL DE CAMBIOS**

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción de los cambios** |
| 01 | 12/11/2021 | Creación del documento |
| 02 | 12/12/2022 | Ajuste en el nombre del documento. Se adiciona el apartado de “Equipos de seguridad” en la inspección diaria. |