**PLACA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE DEL CONDUCTOR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELEMENTOS A INSPECCIONAR** | **CRITERIO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| **CONFORME** | **NO CONFORME** |
| **DOCUMENTOS** | LICENCIA CONDUCCIÓN | Fecha: |   |
| SOAT | Fecha: |   |
| RTM | Fecha: |   |
| SEGUROS | Fecha: |   |
| **DIRECCIONALES** | DELANTERAS | Función adecuada con respuesta inmediata |   |   |   |
| TRASERAS |   |   |   |
| **LUCES** | ALTAS | Funcionamiento de bombillas, cubierta sin rotura, leds no fundidos |   |   |   |
| BAJAS |   |   |   |
| STOPS |   |   |   |
| REVERSA |   |   |   |
| PARQUEO |   |   |   |
| **LIMPIAPARABRISAS** | FRONTALES / ATRÁS | Plumilla en buen estado (limpieza y estructura) |   |   |   |
| **FRENOS** | PRINCIPAL | Verificar cada día al momento de comenzar la marcha |   |   |   |
| EMERGENCIA |   |   |   |
| **LLANTAS** | DELANTERAS | Cada día antes de comenzar la marcha, verificar su estado, profundidad del labrado y presión |   |   |   |
| TRASERAS |   |   |   |
| REPUESTO |   |   |   |
| **ESPEJOS** | LATERALES | Verificar estado (limpieza, sin rotura ni opacidad) ubicación acorde a necesidad |   |   |   |
| RETROVISOR |   |   |   |
| **PITO** | Accionarse antes de iniciar la marcha, debe responder de forma adecuada |   |   |   |
| **NIVELES DE FLUIDO** | FRENOS | Verificar que los niveles de los fluidos sean los adecuados (reportar si se ven fugas) |   |   |   |
| ACEITE |   |   |   |
| REFRIGERANTE |   |   |   |
| **APOYA CABEZAS** | DELANTEROS | Graduar ajustes antes de empezar la marcha y según indicaciones. |   |   |   |
| TRASEROS |   |   |   |
| **CINTURONES DE SEGURIDAD** | Verificar estados de las partes (hebillas, parte textil entre otras) y ajuste |   |   |   |
| **ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO** | CAMBIO DE ACEITE | FECHA |   |
| SINCRONIZADO | FECHA |   |
| ALINEACIÓN-BALANCEO | FECHA |   |
| CAMBIO DE LLANTAS | FECHA |   |

|  |
| --- |
| **EQUIPO DE SEGURIDAD** |
| **EQUIPOS DE CARRETERA** | **CRITERIO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| **CONFORME** | **NO CONFORME** |  |
| **EXTINTOR** | FECHA VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_\_\_CAPACIDAD: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |   |   |
| **HERRAMIENTAS** | ALICATE, DESTORNILLADOR, LLAVE EXPANSIVA Y FIJAS |    |    |    |
| **CRUCETA** | APTA PARA EL VEHÍCULO |   |   |   |
| **GATO** | CAPACIDAD PARA EL VEHÍCULO |   |   |   |
| **TACOS** | DOS TACOS APTOS PARA BLOQUEAR EL VEHÍCULO |   |   |   |
| **CHALECO** | REFLECTIVO |   |   |   |
| **SEÑALES** | DOS SEÑALES DE CARRETERA EN FORMA DE TRIANGULO EN MATERIAL REFLECTIVO Y PROVISTAS DE SOPORTES PARA SER COLOCAS EN FORMA VERTICAL O LÁMPARAS DE SEÑAL DE LUZ AMARILLA, INTERMITENTES O DE DESTELLOS |   |   |   |
|
| **BOTIQUÍN** | YODOPIVIDONA, JABÓN, GASAS, CURAS, VENDA ELÁSTICA, MICROPORE, ALGODÓN, ACETAMINOFÉN, SALES, BAJALENGUA, SUERO FISIOLÓGICO, GUANTES, TIJERAS Y TERMÓMETRO ORAL |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUTORIZACIÓN PERNOCTAGE FUERA DEL PARQUEADERO DE LA UPME** | NOMBRE DIRECTOR |  |
| FECHA  |  |
| HORA |  |
| FIRMA |  |

1. **CUADRO CONTROL DE CAMBIOS**

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción de los cambios** |
| 01 | 12/11/2021 | Creación del documento |
| 02 | 12/12/2022 | Ajuste en el nombre del documento. Se adiciona el apartado de “Equipos de seguridad” en la inspección diaria. |
| 03 | 05/09/2024 | Se realiza el cambio de la imagen institucional en atención a la Ley antimarcas 2345 de 2023 |
| 04 | 21/01/2025 | Se incluye Autorización pernoctage fuera del parqueadero de la UPME |